SCS900

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

26

24

23

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

ADC0	(Input +-10VDC)

ADC2

ADC4

ADC6	(Input +-10VDC)

REFIN2+

AINCOM 0.625V

DAC0	(Output +-10VDC)

DAC2

DAC4

DAC6	(Output +-10VDC)

-15V	(max 50mA unfused)

+5V	(max 50mA unfused)

DGND

(Input +-10VDC) ADC1

ADC3

ADC5

(Input +-10VDC) ADC7

REFIN2-

REF 2.5V

(Output +-10VDC) DAC1

DAC3

DAC5

(Output +-10VDC) DAC7

(max 50mA unfused) +15V

GND

DGND

2005-01-25T16:17:52